|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 设定参数 | 总线遥测 | 辅助数据遥测 | 备注 |
| B1谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH12 ==11/12/13/14/15? | 帧计数第13行第14字节判读  ==11/12/13/14/15? |  |
| B2谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH13==21/22/23/24/25? | 帧计数第13行第15字节判读  ==21/22/23/24/25? |  |
| B3谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH14==31/32/33/34/35? | 帧计数第13行第16字节判读  ==31/32/33/34/35? |  |
| B4谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH15 ==41/42/43/44/45? | 帧计数第13行第17字节判读  ==41/42/43/44/45? |  |
| B5谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH16==51/52/53/54/55? | 帧计数第13行第18字节判读  ==51/52/53/54/55? |  |
| B6谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH17 ==61/62/63/64/65? | 帧计数第13行第19字节判读  ==61/62/63/64/65? |  |
| B7谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH18==71/72/73/74/75? | 帧计数第13行第20字节判读  71/72/73/74/75? |  |
| B8谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH19 ==81/82/83/84/85? | 帧计数第13行第21字节判读  81/82/83/84/85? |  |
| B9谱段增益设置指令 | 01/02/03/04/05 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==03？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH20 ==91/92/93/94/95? | 帧计数第13行第22字节判读  91/92/93/94/95? |  |
| B1谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH3 ==11/12/13/14/15/16/17?  7、YHH25==11/12/13/14/15/16/17? | 帧计数第15行第31字节判读  11/12/13/14/15/16/17? |  |
| B2谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH4 ==21/22/23/24/25/26/27?  7、YHH26==21/22/23/24/25/26/27? | 帧计数第15行第32字节判读  21/22/23/24/25/26/27? |  |
| B3谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH5 ==31/32/33/34/35/36/37?  7、YHH27==21/22/23/24/25/26/27? | 帧计数第15行第33字节判读  31/32/33/34/35/36/37? |  |
| B4谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH6 ==41/42/43/44/45/46/47?  7、YHH28==41/42/43/44/45/46/47? | 帧计数第15行第34字节判读  41/42/43/44/45/46/47? |  |
| B5谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH7 ==51/52/53/54/55/56/57?  7、YHH29==51/52/53/54/55/56/57? | 帧计数第15行第35字节判读  51/52/53/54/55/56/57? |  |
| B6谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH8 ==61/62/63/64/65/66/67?  7、YHH30==61/62/63/64/65/66/67? | 帧计数第15行第36字节判读  61/62/63/64/65/66/67? |  |
| B7谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH9 ==71/72/73/74/75/76/77?  7、YHH31==71/72/73/74/75/76/77? | 帧计数第15行第37字节判读  71/72/73/74/75/76/77? |  |
| B8谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH10 ==81/82/83/84/85/86/87?  7、YHH32==81/82/83/84/85/86/87? | 帧计数第15行第38字节判读  81/82/83/84/85/86/87? |  |
| B9谱段TDI级数设置指令 | 01/02/03/04/05/06/07/08 | 1、YHS1指令回传判读  2、YHS3/4指令计数判读  3、YHS8判读  4、YHS9 ==04？  5、YHS10/11指令计数判读  6、YHH10 ==91/92/93/94/95/96/97/98?  7、YHH32==91/92/93/94/95/96/97/98? | 帧计数第15行第39字节判读  91/92/93/94/95/96/97/98? |  |