各谱段增加谱段标识字节，每个谱段在图像数据前增加1字节。

进入TLK2711传输的数据位宽为16bit，将TXD0定义为最低位，TXD15定义为最高位。成像仪图像输出共使用14bit，TXD0~TXD13用于传输成像仪输出的14bit图像数据，数传压缩编码器仅接收图像数据的高12bit。增加谱段标识字节使用TXD6~TXD13，TXD0~TXD5补0。

